Dane techniczne:

* max. długość toczenia w kłach 2000 mm,
* max. średnica toczenia nad łożem 500 mm,
* mas. średnica toczenia nad suportem 300 mm,
* przelot wrzeciona 90 mm,
* zakres prędkości obrotowych 18 - 1800 obr/min
* liczba zakresów 21,
* moc silnika głównego 6/11,5 kW,
* wymiary gabarytowe dł,szer,wys 3400 x 1350 x 1580 mm,
* masa obrabiarki 3150 kg,